Leuchtenprogramm / Einbauleuchten / FLUOLITE

ARO-13WWSCW1 000 1756lm 13W

LED Einbau-Downlight. Umschaltbare Lichtfarbe, 3000K, 4000K oder 5700K. Farbenwechsel durch einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte. Je nach Bereich und Einsatzgebiet kann zwischen warmweiss, neutralweiss und tageslichtweiss gewählt werden. Frontseite (Raumseitig) IP54 (Deckenseitig IP20). Flache Bauweise, geringe Einbautiefe. Breite 90° Lichtverteilung. Sofortstart. Inklusive externem LED Treiber.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 13 W
Leuchtenlichtstrom max.: 1756 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 135 lm/W
Farbtoleranz (MacAdam): 6
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B50
Schutzart: IP54
Abmessung: Länge/Durchmesser 145 mm, Höhe 45 mm
Gewicht: 0,47 Kg

Artikelnummer 66085000