Leuchtenprogramm / Anbauleuchten / FLUOLITE

AOT MINI 1200 ML BASIC 840 5100lm 42W

LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckung im klassischen Design aus Acrylglas (PMMA). Mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech. Schaumstoff-Profildichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 27 W
Anschlussleistung max.: 42 W
Leuchtenlichtstrom min.: 3300 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 5100 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 122 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 121 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP50
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1205 mm, Breite 90 mm, Höhe 70 mm
Gewicht: 1,8 Kg

Artikelnummer 70050155