Leuchtenprogramm / Feuchtraumleuchten / FLUOLITE

PAC-D für 2x LEDtube 1200   

Feuchtraumwannenleuchte für LED-Röhre. Kurzschlussschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), geperlt. Wannenverschluss aus Edelstahl. Multifunktionale Schnellmontage mit Befestigungsklammer aus Edelstahl (Leuchte einklipsbar). Ausrichten der Leuchte durch den variablen Verschiebebereich um 60 mm.

Lichtquelle: LEDtube
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC 
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK03
Abmessung: Länge/Durchmesser 1285 mm, Breite 140 mm, Höhe 105 mm
Gewicht: 2,8 Kg

Artikelnummer 60825520