Leuchtenprogramm / Decken- und Wandleuchten / FLUOLITE

RONDO-LITE 260 O BASIC 830 800lm 10W

LED-Universal-Anbauleuchte IP65, eingebaute LED-Module und LED-Betriebsgerät. Gehäuse Polycarbonat (PC)Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Einführung und Würgestopfen für Netzzuleitung auf der Unterseite. 3-polige Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 10 W
Leuchtenlichtstrom max.: 800 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 80 lm/W
Farbtemperatur max: 3000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK06
Abmessung: Länge/Durchmesser 260 mm, Höhe 60 mm
Gewicht: 2,2 Kg

Artikelnummer 65854810