FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

SK PAC 1-650 BASIC OPAL 840 2300lm 17W

LED-UMRÜSTSATZ, Sanierungs-Kit PAC-Serie. Passend für PACNF und PAC-D. Im Lieferumfang enthalten sind, Geräteträger mit LED-Modul, opale PMMA-Wanne, Befestigung für den Geräteträger und Edelstahlverschlüsse für die Wanne.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 10 W
Anschlussleistung max.: 17 W
Leuchtenlichtstrom min.: 1500 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 2300 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 150 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 135 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Abmessung: Länge/Durchmesser 660 mm, Breite 90 mm, Höhe 60 mm
Gewicht: 0,5 Kg

Artikelnummer 36073030