Leuchtenprogramm / Einbauleuchten / FLUOLITE

FLAT-E LED 1200 OPAL 840 3600lm 29W

Superflache LED Einlege- oder Abhängeleuchte (Abhängung bitte separat bestellen). Gehäuse Stahlblech, Höhe 14 mm (zzgl. Betriebsgerät), weiß. Opale Abdeckung für äußerts homogene Ausleuchtung. Schutzart IP 40 raumseitig, IP 20 deckenseitig. Besonders geeignet für den Einbau in Kassettendecken und daher bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen (in Bereichen ohne Bildschirmarbeitsplatz). Integrierte LED Leuchtmittel sind in der Leuchte nicht austauschbar.

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 29 W
Leuchtenlichtstrom max.: 3600 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 124 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 70000 h L80/B10
Schutzart: IP40
Abmessung: Länge/Durchmesser 1196 mm, Breite 296 mm, Höhe 14 mm
Gewicht: 4,4 Kg

Artikelnummer 88090050