Leuchtenprogramm / Lichtbandleuchten und Lichtleisten / FLUOLITE

SFX für 2x LEDtube 1500   

Lichtleiste für 2xLED-Röhre. Ausschließlich für den Einsatz von ENEC/VDE zertifizierte LED-Tubes (LED-Retrofit) an Netzspannung 230V. Kurzschlussschutz durch eingebaute Feinsicherung. Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, mit durchgehendem Deckenblech. Einführungen für Netzzuleitung an der Unterseite. 3-polige Anschlussklemme. Geeignet für Decken- und Wandmontage und als Lichtband in Verbindung mit unserem TRA-System.

Lichtquelle: LEDtube
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC 
Schutzart: IP20
Abmessung: Länge/Durchmesser 1530 mm, Breite 100 mm, Höhe 105 mm
Gewicht: 3,95 Kg

Artikelnummer 73986230