FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

TRA c+c E5   

Einspeisung für TRA c+c-System. Länge der Zuleitung 5 Meter. Brandschutzklasse Eca. 
Gewicht: 1,7 Kg

Artikelnummer 30990066