Leuchtenprogramm / Anbauleuchten / FLUOLITE

EURO-LINE O für 2x LEDtube 1200   

Wannen-Anbauleuchte für LED-Röhre. Opale Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA) mit abgeschrägten Kanten. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech. Schaumstoff-Profildichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

Lichtquelle: LEDtube
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC 
Schutzart: IP50
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1270 mm, Breite 190 mm, Höhe 90 mm
Gewicht: 2,6 Kg

Artikelnummer 71262135