FLUOLITE

RKL 4 PC LED ML BASIC 840 5200lm 39W

Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus hochschlagfestem Polycarbonat (PC), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.
Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 25 W
Anschlussleistung max.: 39 W
Leuchtenlichtstrom min.: 3600 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 5200 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 144 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 133 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP40
Schlagfestigkeit: IK06
Abmessung: Länge/Durchmesser 475 mm, Höhe 150 mm
Gewicht: 2 Kg

Artikelnummer 75124266