Leuchtenprogramm / Einbauleuchten / FLUOLITE

ARO-22WWSCW1 000 2971lm 22W

LED Einbau-Downlight. Umschaltbare Lichtfarbe, 3000K, 4000K oder 5700K. Farbenwechsel durch einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte. Je nach Bereich und Einsatzgebiet kann zwischen warmweiss, neutralweiss und tageslichtweiss gewählt werden. Frontseite (Raumseitig) IP54 (Deckenseitig IP20). Flache Bauweise, geringe Einbautiefe. Breite 90° Lichtverteilung. Sofortstart. Inklusive externem LED Treiber.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 22 W
Leuchtenlichtstrom max.: 2971 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 135 lm/W
Farbtoleranz (MacAdam): 6
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B50
Schutzart: IP54
Abmessung: Länge/Durchmesser 228 mm, Höhe 45 mm
Gewicht: 0,96 Kg

Artikelnummer 66085040