FLUOLITE

RONDO-LITE 360 O BASIC 830 1000lm 9W

LED-Universal-Anbauleuchte IP65, eingebaute LED-Module und LED-Betriebsgerät. Gehäuse Polycarbonat (PC)Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), opal. Einführung und Würgestopfen für Netzzuleitung auf der Unterseite. 3-polige Anschlussklemme innenliegend. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung max.: 9 W
Leuchtenlichtstrom max.: 1000 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 111 lm/W
Farbtemperatur max: 3000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 72000 h L80/B10
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK03
Abmessung: Länge/Durchmesser 360 mm, Höhe 90 mm
Gewicht: 2,2 Kg

Artikelnummer 65855110