Leuchtenprogramm / Hallenleuchten / FLUOLITE

HiLu 300 ML BASIC 840 37800lm 200W

LED Hallenleuchte mit integriertem Versorgungsteil mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Druckgußgehäuse aus Aluminium, schwarz beschichtet. Klare Abdeckung aus schlagfestem Polycarbonat (PC). Auch geeignet für Einsätze bei denen mit sehr niedrigen oder hohen Temperaturen zu rechnen ist. Inklusive Aufhängeöse und Anschlusskabel (ca. 1m).

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung min.: 120 W
Anschlussleistung max.: 200 W
Leuchtenlichtstrom min.: 22300 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 37800 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 186 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 189 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 5
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK08
Abmessung: Länge/Durchmesser 300 mm, Höhe 170 mm
Gewicht: 2,44 Kg

Artikelnummer 78275500