FLUOLITE

LZP 1550 ML EL3h 840 5800lm 44W

LED Feuchtraumwannenleuchte mit eingebautem Ersatzlichtbetrieb (Einzelbatterie) und Auto-Test Funktion. Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP), hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte PU-Dichtung. LED-Optiksystem auf weißem Geräteträger montiert. Opale Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit innenliegenden Längsprismen. Hochwertige Verschlüsse aus Edelstahl. Anschlussklemme in Steckkontakttechnik. Halogenfreie Verdrahtung. Geeignet für die Montage an Wand, Decke, Tragschiene (TRA) oder gependelt. Einfache Befestigung mit multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl. Ausrichten der Leuchte durch den variablen Ver­schiebebereich um 60 mm. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen, der Einsatz im überdachten Außenbereich ist auf Grund des beschränkten Temperaturbereiches der verbauten Batterie (ab +5°C) nur bedingt zu empfehlen.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung min.: 25 W
Anschlussleistung max.: 44 W
Leuchtenlichtstrom min.: 3500 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 5800 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 140 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 132 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP66
Schlagfestigkeit: IK07
Abmessung: Länge/Durchmesser 1570 mm, Breite 112 mm, Höhe 107 mm
Gewicht: 2,5 Kg

Artikelnummer 61073060