FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

Seilabhängeset 1,5m mit Haken   

Universal-Seilabhängung mit Haken und Deckenbefestigung. Bestehend aus 1x Seil, 1x Haken, 1x Deckenschraube, 1x Seilschraube. Drahtseil Durchmesser 1,5mm, Stahl- verzinkt, mit Kugel 5mm. Drahtseilhalter Haken (Messing vernickelt) mit Aushängesicherung, seitlicher Seilausgang. Länge (ohne Düse) 40mm, Bauraum 12mm, max. Bolzendurchmesser 4,5mm. Deckenbefestiger (Messing vernickelt) M10x1 mit Bodengewinde M5, Länge 15mm, Durchmesser (Bund) 16mm. Seilschraube (Messing vernickelt) M10x1. Arbeitslast bei ordnungsgemäßer Befestigung max. 200N (20kg).  Die Bruchlast des Seils ist fünfmal höher als die Arbeitslast. Keine Dynamische Belastung zulässig. 
Gewicht: 0,2 Kg

Artikelnummer 96660200