FLUOLITE

RIED 800 MP BASIC 840 9100lm 73W

Runde LED Anbauleuchte. MultiLumen, mit einstellbarer Lichtleistung (DIP-Switch), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Mikroprismatische Abdeckung für eine optimale Entblendung. Stabiler und robuster Aluminiumrahmen, weiß. Geeignet für den Anbau an Decke und Wand, mit dem entsprechenden Zubehör auch als Pendelleuchte verwendbar. Bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 58 W
Anschlussleistung max.: 73 W
Leuchtenlichtstrom min.: 7400 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 9100 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 128 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 125 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 80000 h L80/B50
Schutzart: IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 800 mm, Höhe 70 mm
Gewicht: 6 Kg

Artikelnummer 84868500