Leuchtenprogramm / Lichtbandleuchten und Lichtleisten / FLUOLITE

TRF LINEAR  WEIß 284 LB MB DALI DV 7P 840 6500lm 40W

TRF LED-Lichtleiste mit einreihiger, linearer Lichtoptik aus PMMA, dimmbar. Medium Beam, 60° Abstrahlwinkel. Tragschiene und Lichteinsatz sind eine Einheit. Gehäuse aus profiliertem Aluminium mit Durchgangsverdrahtung, Stecksystem und Schnellverschlüssen.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: DALI
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung max.: 40 W
Leuchtenlichtstrom max.: 6500 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 162 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 70000 h 
Schutzart: IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 2840 mm, Breite 55 mm, Höhe 45 mm
Gewicht: 3,4 Kg

Artikelnummer 74145122