Leuchtenprogramm / Anbauleuchten / FLUOLITE

ALSF 1260 DALI 830 4700lm 42W

LED-Anbauleuchte mit opaler Abdeckung im klassischen Design aus Acrylglas (PMMA), dimmbar. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärkten Polyester, schwer entflammbar. Hochwertige, umlaufend Dichtung aus Polyurethan für erhöhte Anforderungen an die Schutzart. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: DALI
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung max.: 42 W
Leuchtenlichtstrom max.: 4700 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 112 lm/W
Farbtemperatur max: 3000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 72000 h L80/B10
Schutzart: IP54
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1260 mm, Breite 105 mm, Höhe 95 mm
Gewicht: 2,41 Kg

Artikelnummer 60111280