FLUOLITE

RKL-Z 2 PC ML BASIC 830 2400lm 20W

Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus hochschlagfestem Polycarbonat (PC), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 9 W
Anschlussleistung max.: 20 W
Leuchtenlichtstrom min.: 1000 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 2400 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 111 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 120 lm/W
Farbtemperatur max: 3000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP40
Schlagfestigkeit: IK06
Abmessung: Länge/Durchmesser 300 mm, Höhe 85 mm
Gewicht: 1 Kg

Artikelnummer 75151850