Leuchtenprogramm / Anbauleuchten / FLUOLITE

LUX ASYM 1-1500 DALI 840 6500lm 47W

LED Anbauleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung, dimmbar. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Asymmetrischer Reflektor für die Wandbeleuchtung. Ideal geeignet für die Beleuchtung der Tafel in Unterrichtsräumen. Geeignet zur Montage direkt an der Decke. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: DALI
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Anschlussleistung max.: 47 W
Leuchtenlichtstrom max.: 6500 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 138 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP20
Abmessung: Länge/Durchmesser 1486 mm, Breite 100 mm, Höhe 67 mm
Gewicht: 4 Kg

Artikelnummer 84861546