Leuchtenprogramm / Anbauleuchten / FLUOLITE

DeSpl 1200 Q Basic 827 3800lm 32W

LED-Anbauleuchte, nicht dimmbar. Mit opaler, eckiger, Abdeckung aus Acrylglas (PMMA). Geeignet für die Montage an Decke und Wand, senkrecht oder waagerecht. Leuchtenunterteil aus eloxiertem Aluprofil mit Endkappen aus Aludruckguß. Besonders geeignet für Hygieneräume (z.B. als Spiegelleuchte), Garderoben und Flure.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 32 W
Leuchtenlichtstrom max.: 3800 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 119 lm/W
Farbtemperatur max: 2700 K
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B20
Schutzart: IP44
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1200 mm, Breite 40 mm, Höhe 68 mm
Gewicht: 1,4 Kg

Artikelnummer 66261150