FLUOLITE

TRA c+c E2   

Einspeisung für TRA c+c-System. Länge der Zuleitung 2 Meter. Brandschutzklasse Eca, auf Anfrage auch Brandschutzklasse B2ca lieferbar.
 
Gewicht: 0,6 Kg

Artikelnummer 30990062