FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

Wanne PAC-D 1200 geperlt   

Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), glasklar, innen geperlt, aussen glatt. 
Abmessung: Länge/Durchmesser 1200 mm, Breite 80 mm, Höhe 43 mm
Gewicht: 0,4 Kg

Artikelnummer 43810336