FLUOLITE

TRA-LENS EXT BASIC 840 7700lm 49W

Leuchteneinsatz LED für TRA Tragschienen. Aus weißem Stahlblechprofil. Die Einsätze können schnell und einfach ohne Werkzeug installiert werden. Sie sind sowohl für Neuinstallationen als auch für den Ersatz bestehender Lichtleisten auf Tragschienen mit 1530mm-Längeneinheit geeignet. Dies ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch der konventionellen Leuchteneinsätze durch die neuen TRA LED Leisten.
Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung max.: 49 W
Leuchtenlichtstrom max.: 7700 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 157 lm/W
Farbtemperatur: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1530 mm, Breite 60 mm, Höhe 40 mm
Gewicht: 2 Kg

Artikelnummer 74340500