Leuchtenprogramm / Feuchtraumleuchten / FLUOLITE

LZP LED 1250 EL3h 840 6000lm 47W

LED Feuchtraumwannenleuchte mit Ersatzlichtfunktion (Einzelbatterie). Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP), hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte PU-Dichtung. LED-Optiksystem auf weißem Geräteträger montiert. Opale Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit innenliegenden Längsprismen. Hochwertige Verschlüsse aus Edelstahl. Anschlussklemme in Steckkontakttechnik. Halogenfreie Verdrahtung. Geeignet für die Montage an Wand, Decke, Tragschiene (TRA) oder gependelt. Einfache Befestigung mit multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl. Ausrichten der Leuchte durch den variablen Ver­schiebebereich um 60 mm. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen, der Einsatz im überdachten Außenbereich ist auf Grund des beschränkten Temperaturbereiches der verbauten Batterie (ab +5°C) nur bedingt zu empfehlen.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung max.: 47 W
Leuchtenlichtstrom max.: 6000 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 128 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP66
Schlagfestigkeit: IK07
Abmessung: Länge/Durchmesser 1270 mm, Breite 112 mm, Höhe 107 mm
Gewicht: 2,3 Kg

Artikelnummer 61072570