Leuchtenprogramm / Anbauleuchten / FLUOLITE

EURO-LINE Aqua 1570 ML HF 830 6300lm 55W

LED-Anbauleuchte, schaltbar über integrierten HF-Sensoropale. Abdeckung mit abgeschrägten Kanten aus Acrylglas (PMMA). Mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärkten Polyester, schwer entflammbar. Hochwertige, umlaufend Dichtung aus Polyurethan für erhöhte Anforderungen an die Schutzart. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung min.: 43 W
Anschlussleistung max.: 55 W
Leuchtenlichtstrom min.: 4800 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 6300 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 112 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 115 lm/W
Farbtemperatur max: 3000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 30000 h L80/B10
Schutzart: IP54
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1570 mm, Breite 105 mm, Höhe 95 mm
Gewicht: 2,83 Kg

Artikelnummer 60111690