Leuchtenprogramm / Einbauleuchten / FLUOLITE

Modul 4 EL 1250 1L ws-ws BASIC 840 4400lm 28W

LED Einlegeleuchte. Gehäuse aus weißem Stahlblech. Zurückversetzte Linsenoptik für eine besonders gute Entblendung. Für den Einbau in modulare Deckensysteme mit sichtbarer Tragschiene (Modul 625) und daher bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 28 W
Leuchtenlichtstrom max.: 4400 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 157 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B50
Schutzart: IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1245 mm, Breite 310 mm, Höhe 25 mm
Gewicht: 2 Kg

Artikelnummer 87171005