Leuchtenprogramm / Anbauleuchten / FLUOLITE

LUX für 2x LEDtube 1200   

Leuchte für LED-Röhre. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Spiegelraster aus hochglänzendem Aluminium, reduziert Blendungen, so dass an Arbeitsplätzen in Büros, Geschäfts- oder Gesellschaftsräumen für optimale Beleuchtung gesorgt ist. Geeignet zur Montage direkt an der Decke. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Lichtquelle: LEDtube 
Schutzart: IP20
Abmessung: Länge/Durchmesser 1260 mm, Breite 265 mm, Höhe 65 mm
Gewicht: 3 Kg

Artikelnummer 84865055