Leuchtenprogramm / Feuchtraumleuchten / FLUOLITE

EURO-FFL für 1xLED-Tube 1200   

Feuchtraumleuchte freistrahlend IP65, Schutzklasse II, für 1xLED-Tube 1200mm. Ausschließlich für den Einsatz von ENEC/VDE zertifizierte LED-Tubes (LED-Retrofit) an Netzspannung 230V. Kurzschlussschutz durch eingebaute Feinsicherung. Inklusive Lampen-Schutzrohr (LS) aus Polycarbonat (PC) und Schraubringe. Gehäuse und Deckel glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Schnellverschlüsse mit 180° Drehung. Einführung (M20) und Würgestopfen für Netzzuleitung auf beide Stirnseiten. Anschlussklemme innenliegend stirnseitig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).

Lichtquelle: LEDtube
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC 
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK07
Abmessung: Länge/Durchmesser 1265 mm, Breite 60 mm, Höhe 120 mm
Gewicht: 1,8 Kg

Artikelnummer 61816122