FLUOLITE

RKL-Z 4-2 ML HF 830 3200lm 26W

Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Schaltbar über integrierten HF-Sensor. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung min.: 14 W
Anschlussleistung max.: 26 W
Leuchtenlichtstrom min.: 1800 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 3200 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 129 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 123 lm/W
Farbtemperatur max: 3000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP40
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 460 mm, Höhe 95 mm
Gewicht: 2 Kg

Artikelnummer 75171770