Leuchtenprogramm / Einbauleuchten / FLUOLITE

Modul 4 EL 625 4x4 ws-ws BASIC 840 3900lm 27W

LED Einlegeleuchte. Gehäuse aus weißem Stahlblech. Zurückversetzte Linsenoptik für eine besonders gute Entblendung. Für den Einbau in modulare Deckensysteme mit sichtbarer Tragschiene (Modul 625) und daher bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 27 W
Leuchtenlichtstrom max.: 3900 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 144 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B50
Schutzart: IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 622 mm, Breite 622 mm, Höhe 25 mm
Gewicht: 2 Kg

Artikelnummer 87171010