Leuchtenprogramm / Anbauleuchten / FLUOLITE

LUX 1xLED ML 1200 BASIC 830 4300lm 39W

LED Rasterleuchte mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Stabiler Leuchtenkörper aus Stahlblech weiß, niedrige, zeitlose Bauform. Doppel-Parabol-Raster aus hochglanzpoliertem Aluminium, reduziert Blendungen, UGR 19, so dass an Arbeitsplätzen mit PC-Bildschirmen in Büros, Geschäfts- oder Gesellschaftsräumen für optimale Beleuchtung gesorgt ist. Geeignet zur Montage direkt an der Decke. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 18 W
Anschlussleistung max.: 39 W
Leuchtenlichtstrom min.: 2400 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 4300 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 133 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 110 lm/W
Farbtemperatur max: 3000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B50
Schutzart: IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1210 mm, Breite 155 mm, Höhe 60 mm
Gewicht: 2,6 Kg

Artikelnummer 84861385