Leuchtenprogramm / Notleuchten / FLUOLITE

FLS 1 LED DISPLAY Autotest  110lm 2W

LED Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte, gemäß EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2.22). Mit Autotest-Funktion und eingebautem Prüftaster für manuelle Prüfung, incl. Funktionsanzeige. Betriebsart für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet. Not-(Batterie)Betrieb umschaltbar von 3 Stunden (mit 100% Lichtleistung) auf 8 Stunden (dann mit 40% der Lichtleistung). Geeignet für die Montage an Wand und Decke. Pendel- und Auslegermontage auf Anfrage. Inklusive Piktogrammfolien.

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 2 W
Leuchtenlichtstrom max.: 110 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 73 lm/W
Nennlebensdauer: 35000 h L70/B50
Schutzart: IP32
Abmessung: Länge/Durchmesser 242 mm, Breite 110 mm, Höhe 155 mm
Gewicht: 1,13 Kg

Artikelnummer 60565000