FLUOLITE

RKL AQUA 4-2 ML HF 840 3400lm 26W

LED-Anbauleuchte rund mit opaler Abdeckung in erhöhter Schutzart, schaltbar über integrierten HF-Sensor. Geeignet für feuchte Umgebungen. Mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Für die Montage an Decke oder Wand. Weißer Leuchtenkörper aus Polycarbonat (PC) mit Druckausgleichsstopfen. Zylindrische, glatte Abdeckung aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA). Sicherer und stabiler Halt der Wanne/Abdeckung durch innenliegende Verschlusstechnik. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen und überdachten Außenbereich.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung min.: 14 W
Anschlussleistung max.: 26 W
Leuchtenlichtstrom min.: 1900 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 3400 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 136 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 131 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 480 mm, Höhe 160 mm
Gewicht: 2,2 Kg

Artikelnummer 75201870