Leuchtenprogramm / Feuchtraumleuchten / FLUOLITE

LZP LED 1250 DV2,5 840 3800lm 33W

LED Feuchtraumwannenleuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung. Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP), hellgrau. Alterungsbeständige, geschäumte PU-Dichtung. LED-Optiksystem auf weißem Geräteträger montiert. Opale Wanne aus UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit innenliegenden Längsprismen. Hochwertige Verschlüsse aus Edelstahl. Anschlussklemme in Steckkontakttechnik. Halogenfreie Verdrahtung. Geeignet für die Montage an Wand, Decke, Tragschiene (TRA) oder gependelt. Einfache Befestigung mit multifunktionalen Schnellmontage-Befestigungsklammern aus Edelstahl. Ausrichten der Leuchte durch den variablen Ver­schiebebereich um 60 mm. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachten Außenbereichen. Die LED-Module sind durch eine autorisierte Fachkraft austauschbar.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung max.: 33 W
Leuchtenlichtstrom max.: 3800 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 115 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP66
Schlagfestigkeit: IK07
Abmessung: Länge/Durchmesser 1270 mm, Breite 112 mm, Höhe 107 mm
Gewicht: 2,3 Kg

Artikelnummer 61072020