Leuchtenprogramm / Anbauleuchten / FLUOLITE

DeSpl 600 Q Basic 827 1900lm 16W

LED-Anbauleuchte, nicht dimmbar. Mit opaler, eckiger, Abdeckung aus Acrylglas (PMMA). Geeignet für die Montage an Decke und Wand, senkrecht oder waagerecht. Leuchtenunterteil aus eloxiertem Aluprofil mit Endkappen aus Aludruckguß. Besonders geeignet für Hygieneräume (z.B. als Spiegelleuchte), Garderoben und Flure.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung max.: 16 W
Leuchtenlichtstrom max.: 1900 lm
Lichtausbeute max. Bestromung: 119 lm/W
Farbtemperatur max: 2700 K
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B20
Schutzart: IP44
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 600 mm, Breite 40 mm, Höhe 68 mm
Gewicht: 0,7 Kg

Artikelnummer 66261000