FLUOLITE

RKL-Z 4 PC LED ML BASIC 830 4900lm 39W

Runde LED-Anbauleuchte, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Zylindrische, glatte Abdeckung aus hochschlagfestem Polycarbonat (PC), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 25 W
Anschlussleistung max.: 39 W
Leuchtenlichtstrom min.: 3300 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 4900 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 132 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 126 lm/W
Farbtemperatur max: 3000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP40
Schlagfestigkeit: IK06
Abmessung: Länge/Durchmesser 460 mm, Höhe 95 mm
Gewicht: 2 Kg

Artikelnummer 75171700