Leuchtenprogramm / Feuchtraumleuchten / FLUOLITE

PACN für 1x LEDtube 1500   

Feuchtraumwannenleuchte für LED-Röhre. Kurzschlussschutz dank eingebauter Feinsicherung. Leuchtenunterteil aus glasfaserverstärktem Polyester, hellgrau, schwer entflammbar. Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA), geperlt. Kunststoff-Clip-Verschlüsse.

Lichtquelle: LEDtube
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC 
Schutzart: IP65
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1570 mm, Breite 90 mm, Höhe 105 mm
Gewicht: 1,74 Kg

Artikelnummer 60746125