FLUOLITE

STETTEN 1550 MP ML BASIC 840 6000lm 45W

LED Anbauleuchte. Multilumen, mit einstellbarer Lichtleistung, im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Gehäuse aus Stahlblech, weiß gepulvert. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. Mikroprismatische Abdeckung mit einer Blendungsbewertung von UGR19, für den Einsatz in Büro- und Geschäftsräumen geeignet. Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen, rückseitig.

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 13 W
Anschlussleistung max.: 45 W
Leuchtenlichtstrom min.: 1800 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 6000 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 138 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 133 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1550 mm, Breite 240 mm, Höhe 60 mm
Gewicht: 5,7 Kg

Artikelnummer 84485001