Leuchtenprogramm / Anbauleuchten / FLUOLITE

AOTF-O für 1x LEDtube 1200   

Wannen-Anbauleuchte für LED-Röhre. Opale Wanne/Abdeckung im klassisches Design aus Acrylglas (PMMA). Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech. Schaumstoff-Profildichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

Lichtquelle: LEDtube
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC 
Schutzart: IP50
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1260 mm, Breite 105 mm, Höhe 90 mm
Gewicht: 1,9 Kg

Artikelnummer 71202150