FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

TRA c+c V2   

Verbindungsleitung für TRA c+c-System. Leitungslänge 2 Meter. Brandschutzklasse Eca, auf Anfrage auch Brandschutzklasse B2ca lieferbar. 
Gewicht: 0,6 Kg

Artikelnummer 30990063