Leuchtenprogramm / Lichtbandleuchten und Lichtleisten / FLUOLITE

TRF LINE Seilabhängung Seil 3m   

Halteblech mit Drahtseilhalter und Drahtseil. Werkzeuglos auf die Trageschiene aufzuklipsen. Zum Abhängen von TRF LINE Lichtsystemen. Stufenlose Höhenverstellung. Bei Lichtbandmontage werden, unter Berücksichtigung der Deckentraglast, je Lichtleiste 2 Befestiger benötigt 
Gewicht: 0,2 Kg

Artikelnummer 74149066