FLUOLITE

RKL 3 ML EL3h 840 3100lm 24W

Runde LED-Anbauleuchte, mit Ersatzlichtfunktion (Einzelbatterie) und einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Gehäuse aus profiliertem, weißlackiertem Stahlblech. Bombierte, strukturierte Abdeckung aus UV-beständigem PMMA (Acrylglas), opal. Sicherer Halt der Abdeckung durch Federverschluss. 5-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung min.: 12 W
Anschlussleistung max.: 24 W
Leuchtenlichtstrom min.: 1700 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 3100 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 142 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 129 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP40
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 375 mm, Höhe 125 mm
Gewicht: 1,9 Kg

Artikelnummer 75111628