FLUOLITE

FLAT-A 625x625 ML MP BASIC 840 5600lm 46W

Hocheffiziente LED Panel Anbauleuchte. MultiLumen, mit einstellbarer Lichtleistung (min/max), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Gehäuse Stahlrahmen, weiß, Leuchteneinschub Längsseitig. Mikroprismatische Abdeckung. Bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: UGR 19.

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 30 W
Anschlussleistung max.: 46 W
Leuchtenlichtstrom min.: 3700 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 5600 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 123 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 122 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 70000 h L80/B10
Schutzart: IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 640 mm, Breite 628 mm, Höhe 71 mm
Gewicht: 6,1 Kg

Artikelnummer 88110065