Leuchtenprogramm / Anbauleuchten / FLUOLITE

EURO-LINIE 650 ML BASIC 830 2900lm 27W

LED-Anbauleuchte, opale Abdeckung mit abgeschrägten Kanten aus Acrylglas (PMMA). Mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Geeignet für die Montage an Decke und Wand. Leuchtenunterteil aus weiß lackiertem Stahlblech. Schaumstoff-Profildichtung. Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Riegelverschluss aus Polycarbonat (PC) weiß. 3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt, Durchschleifen möglich. 2 Kabeleinführungen. Zugelassen für den Einsatz im Innenbereich.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC/DC
Anschlussleistung min.: 16 W
Anschlussleistung max.: 27 W
Leuchtenlichtstrom min.: 1800 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 2900 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 113 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 107 lm/W
Farbtemperatur max: 3000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP50
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 660 mm, Breite 105 mm, Höhe 87 mm
Gewicht: 1,3 Kg

Artikelnummer 70103150