Leuchtenprogramm / Einbauleuchten / FLUOLITE

BODMAN FL 150 ML BASIC ws 840 1500lm 12W

LED Einbau-Downlight, mit einstellbarer Lichtleistung (MultiLumen), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Gehäuse aus Aluminium, mit facettiertem, matt-glänzendem, Aluminiumreflektor. Das COB-LED-Modul erzeugt ein sehr gleichmäßiges Lichtbild und der spezielle Diffusor aus Acrylglas (PMMA) sorgt für ein weiches und gleichmäßiges Licht. Inklusive zusätzlicher Anschlussbox, zum einfachen Anschließen und Durchverdrahten.

Lichtquelle: LED, austauschbar durch eine autorisierte Fachkraft
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung min.: 6 W
Anschlussleistung max.: 12 W
Leuchtenlichtstrom min.: 800 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 1500 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 133 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 125 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 50000 h L80/B10
Schutzart: IP40
Schlagfestigkeit: IK07
Abmessung: Länge/Durchmesser 185 mm, Höhe 75 mm
Gewicht: 0,35 Kg

Artikelnummer 73972000