FLUOLITE / FLUOLITE / FLUOLITE

TRA c+c V3   

Verbindungsleitung für TRA c+c-System. Leitungslänge 3 Meter. Brandschutzklasse Eca. 
Gewicht: 0,9 Kg

Artikelnummer 30990065