FLUOLITE

FLAT-EB 1500x300  MP BASIC 840 5900lm 49W

LED-Panel Deckeneinlegeleuchte, inklusive separatem Betriebsgerät. Mikroprismatische Abdeckung. Stabiler und robuster Aluminium-Rahmen, weiß. Flache Bauform, Höhe 35 mm (zzgl. Betriebsgerät ca.40 mm). Geeignet für den Einbau in Systemdecken mit sichtbaren Trageschienen.

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung min.: 32 W
Anschlussleistung max.: 49 W
Leuchtenlichtstrom min.: 3900 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 5900 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 122 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 120 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 60000 h L80/B50
Schutzart: IP40
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1500 mm, Breite 315 mm, Höhe 36 mm
Gewicht: 2,53 Kg

Artikelnummer 88090074