Leuchtenprogramm / Notleuchten / FLUOLITE

FL 3 DISPLAY-E Autotest  130lm 5W

LED Einzelbatterie-Rettungszeichenleuchte, gemäß EN 60598-2-22 (VDE 0711 Teil 2.22). Mit Autotest-Funktion und eingebautem Prüftaster für manuelle Prüfung, incl. Funktionsanzeige. Betriebsart für Dauer- und Bereitschaftsschaltung geeignet. Not-(Batterie)Betrieb umschaltbar von 3 Stunden (mit 100% Lichtleistung) auf 8 Stunden (dann mit 40% der Lichtleistung). Geeignet für die Montage an Wand und Decke. Pendel- und Auslegermontage auf Anfrage. Inklusive Piktogrammfolien.

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 230V/50Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung min.: 2 W
Anschlussleistung max.: 5 W
Leuchtenlichtstrom min.: 60 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 130 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 30 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 26 lm/W
Nennlebensdauer: 35000 h L70/B20
Schutzart: IP44
Abmessung: Länge/Durchmesser 290 mm, Breite 85 mm, Höhe 165 mm
Gewicht: 1,7 Kg

Artikelnummer 60562035