FLUOLITE

FLAT-AB 1500x300  MP ML BASIC 840 5900lm 49W

Hocheffiziente LED Backlight Anbauleuchte. MultiLumen, mit einstellbarer Lichtleistung (min/max), im Auslieferungszustand ist der Maximalwert eingestellt. Gehäuse Stahlrahmen, weiß, Leuchteneinschub Längsseitig. Mikroprismatische Abdeckung. Bevorzugter Einsatzbereich in Büro- und Geschäftsräumen. Blendungsbewertung für Bildschirm- und Büroarbeitsplätze: UGR 19.

Lichtquelle: LED, nicht austauschbar
Dimmbarkeit: nicht dimmbar
Netzspannung: 220-240V/50-60Hz
Spannungsart: AC
Anschlussleistung min.: 32 W
Anschlussleistung max.: 49 W
Leuchtenlichtstrom min.: 3900 lm
Leuchtenlichtstrom max.: 5900 lm
Lichtausbeute min. Bestromung: 122 lm/W
Lichtausbeute max. Bestromung: 120 lm/W
Farbtemperatur max: 4000 K
Farbtoleranz (MacAdam): 3
Nennlebensdauer: 60000 h L80/B50
Schutzart: IP20
Schlagfestigkeit: IK02
Abmessung: Länge/Durchmesser 1500 mm, Breite 315 mm, Höhe 75 mm
Gewicht: 5,3 Kg

Artikelnummer 88110300